附件2

2023全国工业和信息化技术技能大赛

全国汽车芯片开发应用赛项

理论知识竞赛（职工组）

考试时间：60分钟 考试形式：上机考试

一、单项选择题（共40题，每题1分，共40分）

1、当温度升高时，二极管反向饱和电流将（A）。

A 增大 B 减小 C 不变 D 等于零

2、分压式共射放大电路中的反馈类型是（A）。

A、是电流串联负反馈

B、是电流串联正反馈

C、是电流并联负反馈

D、不存在反馈

3、乙类推挽（互补对称）功率放大电路的理想最大效率为（D）

A、50.5%

B、60.5%

C、75.5%

D、78.5%

4、在数字信号中，高电平用逻辑1表示，低电平用逻辑0表示，称为（A）

A 正逻辑

B 1逻辑

C 负逻辑

D 0逻辑

5、国际上现阶段的车联网通信技术路线主要分为（A）和LTE-V2X两个阵营。

A. DSRC

B. 5G

C.4G

D.蜂窝移动通信网络

6、智能汽车通过自车传感器感知、结合 V2X 通信感知，能够在广域范围内实现以（A）优化为目标的路径和车速优化、防撞避撞等功能，进一步提升道路交通的效率、降低事故发生率和整车的能耗水平。

A. 安全和能量

B .可靠

C.运动控制

D.其他形式

7、车道保持辅助系统的执行单元不包括（C）。

A.报警模块

B.转向盘操纵模块

C.发动机控制模块

D.制动器操纵模块

8、网联式先进驾驶辅助系统使用的传感器是（D）

A.毫米波雷达

B.视觉传感器

C.激光雷达

D. V2V

9、智能网联汽车最常见的传感器融合是（ C ）。

A.毫米波雷达与激光雷达的融合

B.毫米波雷达与超声波传感器的融合

C.毫米波雷达与视觉传感器的融合

D.激光雷达与视觉传感器的融合

10、在单相桥式整流电路中，如果一只整流二极管内部断开，则（C）

A、引起电源短路

B、输出电压为零

C、输出电压减小

D、输出电压上升

11、逻辑函数表达式Y=A+B表示的逻辑关系是(B)

A 与

B 或

C 非

D 与非

12、以下电路中常用于总线应用的有(A)。

A.三态门	B.OC 门	C. 漏极开路门	D.CMOS 与非门

13、当逻辑函数有 n 个变量时，共有(	D	)个变量取值组合。

A. n	B. 2n	C.	D.

14、用二进制数对 100 个信息进行编码，则至少要（	A	）。

A. 7 位	B. 8 位	C. 6 位	D. 10 位

15、 能够实现 V2X 通信的是(C)。

A.蓝牙

B. Wi-Fi

C. DSRC

D. 4G

16、L2 级智能网联汽车可以不配备的传感器是（C )。

A.超声波传感器

B.毫米波雷达

C.激光雷达

D：视觉传感器

17、测取诊断参数时一定要注意（A），否则所测取的参数对汽车故障的诊断就没有任何意义。

A．测试规范 B．测试方法 C．测试手段

18、不严格执行维修操作规程，（B ）故障的故障率就直线上升。

A．偶然故障型 B．人为故障型 C．耗损故障型

19、下列四种类型的逻辑门中，可以用(D )实现三种基本运算。

A 与门

B 或门

C 非门

D 与非门

20、十进制数码18用8421BCD码表示为(C)

A 10010

B 100010

C 00011000

D 01110111

21、数字信号和模拟信号的不同之处是（C）。

A.数字信号在大小上不连续，时间上连续，而模拟信号则相反；

B.数字信号在大小上连续，时间上不连续，而模拟信号则相反；

C.数字信号在大小、时间上均不连续，而模拟信号则相反；

D.数字信号在大小、时间上均连续，而模拟信号则相反。

22、在四变量卡诺图中，逻辑上不相邻的一组最小项为：（ D	）。

A. m1 与 m3	B. m4 与 m6	C. m5 与 m13	D. m2 与 m8

23、要获得+12V的稳定电压，集成稳压器的型号应选用（C）。

A、CW117

B、CW317

C、CW7812

D、CW7912

24、不属于 GPS 的是(D)。

A.卫星

B.控制站

C.接收器

D.高精度地图

25、在三极管放大电路中，三极管最高电位的一端是（B）。

A、NPN管的发射极

B、PNP管的发射极

C、PNP管的集电极

D、NPN管的基极

26、互补对称式功放电路为了克服（C），应将静态工作点设置在甲乙类状态。

A、饱和失真

B、截止失真

C、交越失真

D、双向失真

27、TTL集成门电路的输入端需通过(A )与正电源短接。

A 电阻

B 电容

C 电感

D 负电源

28、常用的74×× 系列是指(A)

A TTL器件

B CMOS器件

C NMOS器件

D PMOS器件

29、下列关于二进制代码中，描述错误的是(D)

A 二进制代码与所表示的信息之间应具有一一对应的关系

B 用n位二进制数可以组合成2n个代码

C 若需要编码的信息有N项，则应满足2n≥N

D 若需要编码的信息有N项，则应满足2n=N

30、FCW是哪种V2X应用的简称(B)

A.交叉路口碰撞预警

B. 前向碰撞预警

C．绿波通行

D.车内标牌

31、甲乙类OTL电路中，功放管静态工作点设置在（D），以克服交越失真。

A、放大区

B、饱和区

C、截止区

D、微导通区

32、甲类功放的理想效率为（B）

A、75％

B、50%

C、78.5%

D、58.5%

33、在单相桥式整流电路中，如果一只整流二极管内部断开，则（C）

A、引起电源短路

B、输出电压为零

C、输出电压减小

D、输出电压上升

34、若设计含运放的传统CMOS带隙基准，为增加低频端PSRR带宽则应（A ）

A.增大电流镜栅源电容CGS

B.减小电流镜栅漏电容CGD

C.减小电流镜栅衬电容CGB

D.增大运放内部密勒电容CC

35、在三极管放大电路中，三极管最高电位的一端是（B）。

A、NPN管的发射极

B、PNP管的发射极

C、PNP管的集电极

D、NPN管的基极

36、行人识别常用的传感器是（D）。

A.超声波传感器

B.毫米波雷达

C.激光雷达

D.视觉传感器

37、双目摄像头相比于单目摄像头来说，其优点正确的是(C)

A.受到环境影响较大

B. 使用方法较为简单

C. 可以直接检查目标物体距离、可以消除尺度不确定性

D. 成本低廉，能够识别具体障碍物的种类

38、晶体三极管工作在饱和状态时，它的IC将（C）。

A、随IB的增加而增加

B、随IB的增加而减小

C、不随IB的增大而增大

D、等于零

39、下列关于数字电路和模拟电路的叙述中，正确的是(D)

A 处理数字信号的电路称为模拟电路

B 处理模拟信号的电路称为数字电路

C 数字电路和模拟电路的分析方法相同

D 数字电路中工作的三极管不是工作在饱和区，就是截止区

40、共集电极放大电路的输出电压和输入电压在相位上的关系是（A）。

A、相位差为0°

B、相位差为90°

C、相位差为180°

D、相位差为270°

二、判断题（共40题，每题0.5分，共20分）

1、汽车线控转向系统由方向盘总成、转向执行总成和主控制器(ECU)三个主要部分以及自动防故障系统、电源等辅助系统组成。(√)

2、高精度定位：全国北斗地基增强系统将得到快速的推广，为车辆低成本的精确定位提供条件。另一方面，自动驾驶汽车对卫星定位、惯导定位、基站定位、车载传感器定位等协同定位定姿技术有较强的需求，将推动这些技术快速发展。（×）

3、车际网的优点是：时延极短,可靠性高,不需要支撑主动安全应用（×）

4、线控驱动核心是实现车辆的速度控制。传统的驱动控制是驾驶员控制油门踏板，实现汽车的速度控制。而智能汽车的驱动控制是通过油门踏板的自动控制，实现电子节气门开度的自动调整，调节进气量大小，从而实现控制车速的目的。（√	）

5、 CAN总线是ISO国际标准化的串行通信协议（	√ ）

6、车联网的本质，是实现人、车、网、路、物的互联融合与交互。（√）

7、集成运放在开环情况下一定工作在非线性区。（√）

8、电压负反馈稳定输出电压，电流负反馈稳定输出电流。（√）

9、本征半导体温度升高后两种载流子浓度仍然相等。（√）

10、只要引入正反馈，电路就会产生正弦波振荡。（ × ）

11、只要满足相位平衡条件，电路就会产生正弦波振荡。（×）

12、P型半导体带正电，N型半导体带负电。（×）

13、并联电路的总电流超前路端电压时，电路应呈感性。（×）

14、由同一电流引起的感应电压，其极性始终保持一致的端子称为同名端（√）

15、善视野类ADAS是指通过环境感知传感器、V2X通信技术等扩大驾驶人视野范围，从而提高驾驶人视野较差环境下行车安全的驾驶辅助系统，包括夜视辅助系统、全息影像监测系统和自适应照明系统等。（ √ ）

16、 LTE-V是我国具有自主知识产权的V2X技术，是按照全球统一规定的体系架构及其通信协议和数据交互标准。（ √ ）

17、LTE-V和DSRC均需要路侧单元RSU。（ × ）

18、汽车电子点火系统中的功率开关三极管常采用达林顿三极管。（√）

19、按集成电路所处理的信号的性质或处理方式的不同，可分为半导体集成电路、膜集成电路和混合集成电路三类。（√ ）

20、霍尔电压 与控制电流I及磁感应强度B成正比。（√ ）

21、电磁兼容性（EMC）是指电器装置或电气系统不产生干扰或不受环境干扰并工作在指定环境中的能力。（√）

22、汽车ECU的电源电压一般均为11～16V，负极搭铁。（√ ）

23、汽车ECU控制的对象一般为电磁线圈，同时也能控制电阻及输出数据。（√ ）

24、CAN总线是ISO国际标准化的串行通信协议（√）

25、多数汽车微机系统使用独立的供电系统，这种供电系统要尽可能避免干扰。（√）

26、在二进制数中，每一位只有0和1两个数码。（√）

27、一个逻辑函数表达式可以对应多个逻辑电路图，但其对应的真值表是唯一的。（√）

28、绝大多数的TTL逻辑集成电路引脚排列顺序是一致的，即面对集成电路的文字面，半圆形标注向左，逆时针依次是1,2,3，…,并且第一边最末引脚为接地脚GND，而整块集成电路的最末引脚为电源引脚Ｖcc。（√）

29、逻辑函数式的化简方法只有公式法。（×）

30、在大多数图中，搭铁线在图上方，电源线在图下方，电流方向自下而上。（×）

31、顺向串联的两个互感线圈，等效电感量为它们的电感量之和。（×）

32、空芯变压器和理想变压器的反射阻抗均与初级回路的自阻抗相串联。（×）

33、中线的作用得使三相不对称负载保持对称。（×）

34、在故障率开始上升前，更换或修复损耗的零部件，则可降低故障率，延长汽车的使用寿命。（ √）

35、取样管插入排气管中的深度对尾气分析仪测量的排气浓度影响不大。（× ）

36、车载自组织网络是基于短距离无线通信技术自主构建的V2V、V2I、V2P之间的无线通信网络。（ √ ）

汽车平视显示系统又称低头显示系统（×）

38、放大电路必须加上合适的直流电源才能正常工作。（√）

39、在输入信号作用时，偏置电路改变了各放大管的动态电流。（× ）

40、直接耦合放大电路只能放大直流括号，不能放大交流信号。（×）

三、多项选择题（共20题，每题2分，共40分）

1、以下属于智能网联汽车中车辆/设施关键技术的是（ABD）。

A.环境感知技术

B.智能决策技术

C.信息安全技术

D.控制执行技术

2、超声波雷达不用于（BCD）目标物的探测。

A.短距离

B.中距离

C.长距离

D.超远距离

3、自主控制类ADAS包括以下哪些(ABCD)

A.车道保持辅助系统

B.自动紧急制动系统

C.自适应巡航控制

D.换道辅助系统

4、（车联网技术的车路协同系统总体上由哪些系统组成(ABCD)

A.车载感知子系统

B.路侧感知子系统

C.数据传输子系统

D.数据处理及预警子系统

5、CAN通信技术为车辆以下哪些系统(ABCD)

A.驱动系统

B.舒适系统

C.信息系统

D.仪表系统

6、数据计算包括以下哪些(ABCD)

A.路径规划

B.地图静态数据计算

C.动态实时数据计算

D.大数据分析

7、V2X 模组的资源选择方式包括（AB）两种模式

A.mode4

B.mode3

C.mode1

D.mode5

8、基于 C-V2X 的应用场景可划分为三大类(ACD)

A.交通安全类

B.基站调度

C.交通效率类

D.信息服务类

9、目前C-V2X正从信息服务类应用向交通安全和效率类应用发展，并逐步向支持实现自动驾驶的协同服务类应用演进。以下属于交通效率类应用的有（ABC ）

A．车速引导

B.车辆编队

C.远程遥控驾驶

D.紧急呼叫

10、关于下表所示真值表描述正确的是(ABCD)

A 输出和输入之间的关系是“与非”逻辑关系

B 真值表对应的逻辑函数表达式是

C 输出和输入之间的关系是“有0出1，全1出0”

D 该真值表是二输入端与非门的真值表

11、关于下表所示真值表描述正确的是(ABC)

A 输出和输入之间的关系是“与”逻辑关系

B 真值表对应的逻辑函数表达式是F=AB

C 输出和输入之间的关系是“有0出0，全1出1”

D A是输出变量，BF是输入变量

12、表示门电路的逻辑功能的方法有(ABCD)

A 逻辑函数表达式

B 真值表

C 波形图

D 逻辑图

13、下列关于74LS00描述正确的是(BC)

A 是四-二输入或非门集成电路

B 是四-二输入与非门集成电路

C 面对集成电路的文字面，集成块上的半圆形标注向左，左下角起，逆时针依次是1,2,3，…管脚

D 面对集成电路的文字面，集成块上的半圆形标注向右，左下角起，逆时针依次是1,2,3，…管脚

14、下列属于与非门集成电路有(AD)

A 74LS00

B 74LS04

C CD4000

D CD4011

15、下列关于CMOS集成电路描述正确的是(CD)

A CMOS逻辑集成电路主要有74××系列74LS××系列

B CC××系列CD××系列和TC××系列尾数相同的集成电路不能互换使用

C CMOS逻辑集成电路主要有C×××系列CC××系列CD××系列和TC××系列

D CC××系列CD××系列和TC××系列是通用的，只要尾数相同，就可以互换

16、CC74HC XX CP 可以简写成(BC)

A 74XX

B 74HCXX

C HCXX

D HXX

17、逻辑变量的取值１和０可以表示(ABCD)

A 开关的闭合断开

B 电位的高低

C 真与假

D 电流的有无

18、测试TTL集成或非门电路时，不用的管脚处理方法有(BC)

A 悬空

B 与使用的管脚并接

C 接地

D 根据门电路功能接地或电源正极

19、智能网联汽车的横向控制系统包括以下哪几部分(ABCD)

A.输入

B.处理

C.控制

D.输出

20、逻辑变量的取值１和０可以表示(ABCD)

A 开关的闭合断开

B 电位的高低

C 真与假

D 电流的有无